**江苏省水利建设工程有限公司**

**招 标 文 件**

**招标项目：常州市武进武南片区防洪除涝及畅流活水闸站建筑物一期工程武南河立交枢纽工程**

**招标编号：WNHSN-2023-SG04-01**

**招 标 人：江苏省水利建设工程有限公司**

**编制日期：2023年7月10日**

**招标公告**

我公司2023年1和2月份中标承建了武南河立交枢纽工程和老桃花港整治工程（长江～S122省道段）江阴市境内工程施工三标工程（以下简称老桃花整治工程），为保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定2个项目使用的钢材进行公开招标，欢迎参加竞标。

**一、工程及送货地点和数量**

**1.武南河立交枢纽工程**地点为**江苏省常州市武进区武宜运河与武南河交汇处**，也是本次招标钢材的送货地点。数量约1500T；

2.老桃花港整治工程，送货地址：江苏省无锡市江阴市璜土镇石庄滨江西路1314号江苏水建老桃花港江阴三标项目部。数量约400T。

**二、所供钢材数量及时间要求**

1、12-32直径规格钢材品牌指定**安徽富鑫、连云港兴鑫、联鑫黄海、江苏鸿泰，36**直径规格**钢材品牌指定中天、沙钢、永钢。**

2、报价以“我的钢铁网”www.mysteel.com,2023年**7月10日**第一次发布的各种直径规格**钢材的上海价格为基准报上下浮价；**该上下浮价报价为所有规格钢材的上下浮价**；最终结算价格（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的安徽富鑫**各种直径规格**钢材的上海价格±上下浮价**。

3、以上报价均包含**货款、运输费、利润、税金，以及钢材装车、运输等全过程的安全保险、措施、以及如发生安全事故导致的赔偿费用，提供税率为13%的增值税专用发票****（税金由中标人承担，包含在钢材价格中）。**

4、供方根据项目部需求计划表进行材料采购，供方将材料送至施工现场后，需方进行材料检测送检，检测合格并结算完成后，在供方提供等额增值税专用发票、质量终身制承诺书及钢筋取样送检合格后需方在7个工作日内办理汇款手续并将钢筋到工价款汇入供方合同确定的账户内。

5、钢材供应时间及数量：

（1）武南河立交枢纽工程钢筋直径为12、14、16、18、20、22、25、28、32、36的螺纹钢，约1500吨，预计在2023年8月-2024年6月供应。

（2）老桃花港整治工程需要钢筋直径为12、14、16、18、20、22、25的螺纹钢，约400吨，预计2023年07月10日至2024年10月31日供应。

具体送货时间和数量以项目部根据工期计划提前3天通知为准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 暂定数量 | 备注 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径12mm | t |  | 90 | 满足(GB1499-1-2017GB1499.2-2018) |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径14mm | t | 63 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径16mm | t | 370 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径18mm | t | 12 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径20mm | t | 376 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径22mm | t | 177 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径25mm | t | 353 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径28mm | t | 400 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径32mm | t | 7 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径36mm | t | 52 |
| 合 计 |  |  |  | 1900 |  |

**三、投标人资格要求**

本次招标实行资格后审，供应商先根据技术参数报价，待确定中标候选人时，我公司将通知中标候选人携带资料进行审核，携带的资料为：投标单位法人营业执照原件或加盖单位公章的复印件、售后与服务承诺书及以前向其他单位供货的证明资料（如开具增值税发票的存根联）。如中标单位已是我公司合格供方，则不需要进行资格后审。

**四、投标保证金与开标时间安排**

1、投标保证金：请投标人在于2027年7月11日下午16:00前**将投标保证金伍万元整**汇入我公司银行账户，**汇款备注：武南河立交枢纽和老桃花港整治工程钢材投标保证金**。未中标投标人的投标保证金将在开标后7个工作日内归还（不计利息），中标人保证金自动转为履约保证金，在供货全部结束后无息退还。投标保证金接收账户如下：

户  名：江苏省水利建设工程有限公司

开户银行：建设银行扬州分行琼花支行

账  号：32001745736050488688

2、投标时间、地点：本次投标采取网上投标方式，投标人将投标文件加盖公章扫描上传江苏水建集中采购平台，招标方于2023年**7月12日**上午**9:40**与投标单位联系投标文件压缩包密码，在江苏省水利建设工程有限公司公司五楼会议室（扬州市长征西路14号）现场开标，投标单位与朱丽（手机号13218960628）联系获取江苏水建集中采购平台操作手册。

投标文件由报价表、法人营业执照复印件、投标单位概况（含以前供应给其他单位的业绩说明）、本次供应钢材的售后与服务承诺书、格式合同等。投标文件每页均须由法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。

3、开标时间、地点：同上述“投标时间、地点”。

**五、评标标准**

本次招标评标标准在同等条件下以单位价格低者优先。

**六、招标附件**

1、报价表

2、格式合同

本次招标联系人：朱丽（联系电话：13218960628）、

项目部：韦广国（联系电话：15161865511）。

 江苏省水利建设工程有限公司

 二〇二三年七月十日

**钢材采购报价表**

江苏省水利建设工程有限公司：

我单位拟向贵公司供应**武南河立交枢纽工程和**老桃花港整治工程所用的钢材，12-32直径规格钢材品牌为安徽富鑫、连云港兴鑫、联鑫黄海、江苏鸿泰，36直径规格钢材品牌为中天、沙钢、永钢。具体规格和价格如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 暂定数量（t） | 钢厂/厂地 | 以“我的钢铁网”2023年**7月10日**第一次发布的安徽富鑫12-32规格型号和中天36规格型号钢材的上海价格为基准价（元/t） | 上下（±）浮动金额（元/t） |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径12mm | 90 | 安徽富鑫 | 3750 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径14mm | 63 | 3700 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径16mm | 370 | 3620 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径18mm | 12 | 3600 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径20mm | 376 | 3600 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径22mm | 177 | 3600 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径25mm | 353 | 3670 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径28mm | 400 | 3700 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径32mm | 7 | 3700 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径36mm | 52 | 中天 | 4040 |
| 合计吨位 | 1900 |  |  |  |

最终结算价格（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的同品牌各种直径规格钢材的上海价格±上下浮价。两个项目统一价格，分两个合同签订。

1. 钢材报价以“我的钢铁网”**7月10日**第一次发布的的安徽富鑫12-32直径规格和中天36直径规格钢材的上海价格为基准价（元/t）报上下浮动价。
2. 以上报价为供货方送货到武南河立交枢纽工程和老桃花港整治工程工地价格，包含货款、运输费、利润、税费，以及钢材装车、运输等全过程的安全保险、措施、以及如发生安全事故导致的赔偿费用，提供税率为13%的增值税专用发票。
3. 钢材的尺寸要求：**钢筋长度为12m或9m。**

四、付款方式：供方根据项目部需求计划表进行材料采购，供方将材料送至施工现场后，需方进行材料检测送检，检测合格并结算完成后，在供方提供等额增值税专用发票、质量终身制承诺书及钢筋取样送检合格后需方在7个工作日内办理汇款手续并将钢筋到工价款汇入供方合同确定的账户内。

报价人：（单位名称并盖章） 法人或授权委托人：（签名）

法人或授权委托人身份证号: 法人或授权委托人电话：

2023年7月 日

**钢 材 采 购 合 同**

合同编号**：WNHSN-2023-SG04-01**

买 方： 江苏省水利建设工程有限公司 **武南河立交枢纽工程**项目经理部 （以下简称甲方）

卖 方： （以下简称乙方）

甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方采购钢材一事，达成本协议，供双方共同遵守。

一、钢材供应工程概况：

1、工程名称： **武南河立交枢纽工程**

2、供货期限：预计在2023年8月至2024年6月供应，具体供货开始和结束期限以项目实际需求为准。

3、供货地点：**江苏省常州市武进区武宜运河与武南河交汇处**

二、钢材供应要求：

1. 甲方向乙方采购的钢材具体品种、规格、厂家、产地、数量如下：

12-32直径规格钢材品牌指定**安徽富鑫、连云港兴鑫、联鑫黄海、江苏鸿泰，36**直径规格**钢材品牌指定中天、沙钢、永钢。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 暂定数量 | 备注 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径12mm | t |  | 30 | 满足(GB1499-1-2017GB1499.2-2018) |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径14mm | t | 60 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径16mm | t | 230 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径18mm | t | 10 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径20mm | t | 240 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径22mm | t | 155 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径25mm | t | 316 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径28mm | t | 400 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径32mm | t |  | 7 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径36mm | t |  | 52 |
| 合 计 |  |  |  | 1500 |  |

2、价格：上述为暂定价格，双方实际结算时，最终结算价格（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的安徽富鑫12-32直径规格和中天36直径规格钢材的上海价格+（-）上下浮价 元/吨。

3、乙方供应每批次钢材的数量及规格须以甲方的书面通知为准，双方钢材的结算数量以甲方实际收到的钢材数量为准。

4、钢材的尺寸要求：**钢筋长度为12m或9m**。。

5、以上双方确定的价格为乙方送货到甲方工地的价格，该价格已包含乙方管理费、上下脚力费、拟获得的利润及税金等一切费用，乙方不得以任何理由额外索取费用。乙方向甲方提供税率为13%的增值税专用发票，甲方开票信息和乙方收款信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方开票信息 | 乙方收款信息 |
| 甲方： 江苏省水利建设工程有限公司 | 乙方： |
| 纳税人识别号：913200001347535697 | 纳税人识别号： |
| 地址：扬州市广陵产业园 | 地址：  |
| 电话：0514-87361764 | 电话： |
| 开户银行：建设银行扬州琼花支行 | 开户银行：  |
| 银行账号：32001745736050488688 | 银行账号： |

三、质量与技术标准：所供钢材应符合GB/1499.1—2017、GB1499.2-2018标准。

四、合理损耗标准及计算方法：螺纹钢按理论重量计量交货，但该螺纹钢的实际负公差必须符合国家规定的质量检验标准；线材、板材等钢材按磅重计量交货。

五、钢材所有权自交货时转移。

六、订货、收货与验收：

1、甲方需提前 3 天向乙方预报所需钢材品牌、规格、数量等需求计划；乙方需在甲方提供计划后 3 日内供货；如乙方未能及时供货，乙方应赔偿甲方的损失。

2、乙方将钢材送到工地指定地点时，甲方指派 **刘钦波、周东坡** 在工地现场签认，应核对送货签收单所载内容与实际钢材是否相符，如有异议需当场提出；甲方对质量有异议的可在收货后15个工作日内，以书面形式向乙方提出。

3、乙方需随车向甲方提供钢材有效检测证明或合格证、质保书等相关资料。甲方对乙方钢材进行抽样送检，抽样送检费用由甲方承担；若抽检不合格，乙方可对该批次钢材申请复检，复检和抽检费用由乙方承担。若复检仍不合格，乙方承诺在5个工作日内对该批次钢材按照甲方要求予以调换合格品或退货。选择调换合格品或退货由甲方决定，所发生的进退场运费由乙方承担。

七、钢材结算和付款方式：

**1、结算依据：**

以甲方指派的 **刘钦波、周东坡** 在工地现场签认的钢材送货签收单上的数量和双方确认的结算单价作为结算依据；非有效授权人签署的签收单一律无效；如上述指定人员发生变动，甲方将另行书面通知乙方。

**（提醒：当项目部在工地现场授权签收的人员发生变动时，应书面通知乙方，明确变动时间、人员名单及相应的权限，并让乙方签字确认后存档。）**

**2、结算方式：**

按批次结算，乙方在每批次货到现场后与甲方核对本批次所供钢材数量及货款，甲方凭乙方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行预结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。

乙方同时承诺：每个结算期内的所有钢材数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的钢材数量真实有效。乙方供货完毕后与甲方办理最终结算。如本合同供货钢材最终累计金额达到20万元及以上，则甲乙双方须办理最终结算，该最终结算除甲乙双方认可外，必须报常州分公司审核并签字后方为有效；分公司人员在审核时如果发现有不实数量时，应该要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经常州分公司审核人员伏洲签字确认后方为有效；如仍有分歧无法解决，双方均可报甲方公司财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：曹阳。

**3、付款方式：**

供方根据项目部需求计划表进行材料采购，供方将材料送至施工现场后，需方进行材料检测送检，检测合格并结算完成后，在供方提供等额增值税专用发票、质量终身制承诺书及钢筋取样送检合格后需方在7个工作日内办理汇款手续并将钢筋到工价款汇入供方合同确定的账户内。

八、其他约定事项

1、乙方的人员和车辆到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度，根据甲方要求将运输车辆停在指定地点；在卸货前和卸货过程中，由于乙方人员和车辆不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。

2、本合同在履约过程中，如有任何调增单价、降低质量标准、提前支付货款等明显有损于甲方利益的合同条款变更事项，经双方代表共同协商一致并书面报甲方公司财务物资部签字并盖章确认后，方可另行签订书面协议，对于未经甲方公司财务物资部签字并盖章确认的明显有损于甲方利益的所有补充、变更协议无效。

3、履约保证金叁万元，在签订合同前缴纳到位，在供货全部结束无异议后无息退还。

九、违约责任

甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。

如果乙方向甲方提供的钢材不符合本合同约定的指标，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，甲方有权终止本合同的履行。

鉴于钢材质量在工程质量评价中的重要性，甲乙双方应严把质量关，严禁瘦身钢材等不合格钢材流入施工工地；一经发现，甲方有权单方面终止本合同、有权拒付已供货款、有权向有关部门报案。

十、解决争议的方式

本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，由扬州市广陵区人民法院管辖。

十一、本合同经甲乙双方盖章及授权签字人签字后生效，一式四份，甲方执三份，具有同等法律效力。

十二、本合同附件：

（1）甲乙双方营业执照复印件；

（2）甲方与业主签订的主合同中钢材技术条款；

（3）……

甲 方： 乙 方：

 地 址： 地 址：

 法定代表人： 法定代表人：

 授权委托人： 授权委托人：

联系电话： 联系电话：

 开户银行： 开户银行：

 帐 号： 帐 号：

签订时间： 签订时间：

**钢 材 采 购 合 同**

合同编号**：LTHGHD-2023-SG04-01**

买 方： 江苏省水利建设工程有限公司老桃花港整治工程（长江~S122省道段）江阴市境内工程施工三标项目经理部 （以下简称甲方）

卖 方： （以下简称乙方）

甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方采购钢材一事，达成本协议，供双方共同遵守。

一、钢材供应工程概况：

1、工程名称：老桃花港整治工程（长江~S122省道段）江阴市境内工程施工三标

2、供货期限：预计在2023年8月至2024年10月供应，具体供货开始和结束期限以项目实际需求为准。

3、供货地点：江苏省无锡市江阴市璜土镇石庄滨江西路1314号江苏水建老桃花港江阴三标项目部

二、钢材供应要求：

1. 甲方向乙方采购的钢材具体品种、规格、厂家、产地、数量如下：

12-32直径规格钢材品牌指定**安徽富鑫、连云港兴鑫、联鑫黄海、江苏鸿泰，36**直径规格**钢材品牌指定中天、沙钢、永钢。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 单位 | 产地 | 暂定数量 | 备注 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径12mm | t |  | 60 | 满足(GB1499-1-2017GB1499.2-2018) |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径14mm | t | 3 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径16mm | t | 140 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径18mm | t | 2 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径20mm | t | 136 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径22mm | t | 22 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径25mm | t | 37 |
| 合 计 |  |  |  | 400 |  |

2、价格：上述为暂定价格，双方实际结算时，最终结算价格（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的安徽富鑫12-32直径规格和中天36直径规格钢材的上海价格+（-）上下浮价 元/吨。

3、乙方供应每批次钢材的数量及规格须以甲方的书面通知为准，双方钢材的结算数量以甲方实际收到的钢材数量为准。

4、钢材的尺寸要求：**钢筋长度为12m或9m**。。

5、以上双方确定的价格为乙方送货到甲方工地的价格，该价格已包含乙方管理费、上下脚力费、拟获得的利润及税金等一切费用，乙方不得以任何理由额外索取费用。乙方向甲方提供税率为13%的增值税专用发票，甲方开票信息和乙方收款信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方开票信息 | 乙方收款信息 |
| 甲方： 江苏省水利建设工程有限公司 | 乙方： |
| 纳税人识别号：913200001347535697 | 纳税人识别号： |
| 地址：扬州市广陵产业园 | 地址：  |
| 电话：0514-87361764 | 电话： |
| 开户银行：建设银行扬州琼花支行 | 开户银行：  |
| 银行账号：32001745736050488688 | 银行账号： |

三、质量与技术标准：所供钢材应符合GB/1499.1—2017、GB1499.2-2018标准。

四、合理损耗标准及计算方法：螺纹钢按理论重量计量交货，但该螺纹钢的实际负公差必须符合国家规定的质量检验标准；线材、板材等钢材按磅重计量交货。

五、钢材所有权自交货时转移。

六、订货、收货与验收：

1、甲方需提前 3 天向乙方预报所需钢材品牌、规格、数量等需求计划；乙方需在甲方提供计划后 3 日内供货；如乙方未能及时供货，乙方应赔偿甲方的损失。

2、乙方将钢材送到工地指定地点时，甲方指派 **何安柱、王金伟** 在工地现场签认，应核对送货签收单所载内容与实际钢材是否相符，如有异议需当场提出；甲方对质量有异议的可在收货后15个工作日内，以书面形式向乙方提出。

3、乙方需随车向甲方提供钢材有效检测证明或合格证、质保书等相关资料。甲方对乙方钢材进行抽样送检，抽样送检费用由甲方承担；若抽检不合格，乙方可对该批次钢材申请复检，复检和抽检费用由乙方承担。若复检仍不合格，乙方承诺在5个工作日内对该批次钢材按照甲方要求予以调换合格品或退货。选择调换合格品或退货由甲方决定，所发生的进退场运费由乙方承担。

七、钢材结算和付款方式：

**1、结算依据：**

以甲方指派的 **何安柱、王金伟** 在工地现场签认的钢材送货签收单上的数量和双方确认的结算单价作为结算依据；非有效授权人签署的签收单一律无效；如上述指定人员发生变动，甲方将另行书面通知乙方。

**（提醒：当项目部在工地现场授权签收的人员发生变动时，应书面通知乙方，明确变动时间、人员名单及相应的权限，并让乙方签字确认后存档。）**

**2、结算方式：**

按批次结算，乙方在每批次货到现场后与甲方核对本批次所供钢材数量及货款，甲方凭乙方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行预结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。

乙方同时承诺：每个结算期内的所有钢材数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的钢材数量真实有效。乙方供货完毕后与甲方办理最终结算。如本合同供货钢材最终累计金额达到20万元及以上，则甲乙双方须办理最终结算，该最终结算除甲乙双方认可外，必须报常州分公司审核并签字后方为有效；分公司人员在审核时如果发现有不实数量时，应该要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经常州分公司审核人员伏洲签字确认后方为有效；如仍有分歧无法解决，双方均可报甲方公司财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：曹阳。

**3、付款方式：**

供方根据项目部需求计划表进行材料采购，供方将材料送至施工现场后，需方进行材料检测送检，检测合格并结算完成后，在供方提供等额增值税专用发票、质量终身制承诺书及钢筋取样送检合格后需方在7个工作日内办理汇款手续并将钢筋到工价款汇入供方合同确定的账户内。

八、其他约定事项

1、乙方的人员和车辆到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度，根据甲方要求将运输车辆停在指定地点；在卸货前和卸货过程中，由于乙方人员和车辆不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。

2、本合同在履约过程中，如有任何调增单价、降低质量标准、提前支付货款等明显有损于甲方利益的合同条款变更事项，经双方代表共同协商一致并书面报甲方公司财务物资部签字并盖章确认后，方可另行签订书面协议，对于未经甲方公司财务物资部签字并盖章确认的明显有损于甲方利益的所有补充、变更协议无效。

3、履约保证金贰万元，在签订合同前缴纳到位，在供货全部结束无异议后无息退还。

九、违约责任

甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。

如果乙方向甲方提供的钢材不符合本合同约定的指标，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，甲方有权终止本合同的履行。

鉴于钢材质量在工程质量评价中的重要性，甲乙双方应严把质量关，严禁瘦身钢材等不合格钢材流入施工工地；一经发现，甲方有权单方面终止本合同、有权拒付已供货款、有权向有关部门报案。

十、解决争议的方式

本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，由扬州市广陵区人民法院管辖。

十一、本合同经甲乙双方盖章及授权签字人签字后生效，一式四份，甲方执三份，具有同等法律效力。

十二、本合同附件：

（1）甲乙双方营业执照复印件；

（2）甲方与业主签订的主合同中钢材技术条款；

（3）……

甲 方： 乙 方：

 地 址： 地 址：

 法定代表人： 法定代表人：

 授权委托人： 授权委托人：

联系电话： 联系电话：

 开户银行： 开户银行：

 帐 号： 帐 号：

签订时间： 签订时间：